**Ελεούσα : 05-12-2016 396**

**Αρ. Πρωτοκ. :.........**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**

**ΠΡΟΣ : Το τμήμα/γραφείο προμηθειών/λογιστηρίου**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γραφείου/τμήματος Προμηθειών**

**ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού δικτύου για την παροχή ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε δημόσια και δημοτικά κτίρια.

**Αναλυτικά τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :**

**Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προυπολογισμός :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή Αγαθών** | **CPVS**  | **Ποσότητα**  | **Ενδεικτική Τιμή μονάδος** | **Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ**  |
| 1 | GrooveA 52HPn |  | 10 | 80 | 800€ |
| 2 | SAXTANT G 5HPnD |  | 10 | 110 | 1.100€ |
| 3 | HEX PoE lite RB750UPr2 |  | 5 | 60 | 300€ |
| **ΣΥΝΟΛΑ :** | **2.200,00€** |
| **ΦΠΑ 24%** | **528.00€** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **2.728,00€** |

**B. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :**

**Η ανωτέρω προμήθεια θα χρειαστεί για την παροχή ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης σε δημόσια και δημοτικά κτίρια.**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :

1. **GrooveA 52HPn**

|  |  |
| --- | --- |
| Επεξεργαστής | AR9342-BL1A 600MHZ |
| Θερμοκρασίες Λειτουργίας | -30C to +70C |
| Θύρες Δικτύου | 1Χ 10/100 Ethernet ports |
| Ισχύς Εξόδου | 32dBm |
| Κεραία | 6 DBI |
| Λειτουργικό Σύστημα | RouterOS |
| Μέγιστη Κατανάλωση | 4.56W |
| Μέθοδος Τροφοδοσίας | PoE 9-30V DC |
| Μνήμη | 64 MB |

1. **SAXTANT G 5HPnD**

|  |  |
| --- | --- |
| Επεξεργαστής | AR9342-BL1A |
| Θερμοκρασίες Λειτουργίας | -30C to +70C |
| Θύρες Δικτύου | 1Χ 10/100/1000 Ethernet ports |
| Κεραία | 18 DBI |
| Λειτουργικό Σύστημα | RouterOS |
| Μέθοδος Τροφοδοσίας | PoE 8-30V DC |
| Μνήμη | 32 MB |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1. **HEX PoE lite RB750UPr2**

|  |  |
| --- | --- |
| Επεξεργαστής | 650 MHz QCA9531  |
| Θερμοκρασίες Λειτουργίας | -30C to +70C |
| Θύρες Δικτύου | 5Χ 10/100 Ethernet ports |
| Λειτουργικό Σύστημα | RouterOS |
| Μέγιστη Κατανάλωση | 3W |
| Τροφοδοσία | Power Jack 6 V - 30 V |

 |  |

**Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε οτι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :**

**απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία**

 **ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική**

**εμπειρία**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ** | **Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ** | **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ** | **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ** |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΩΗΣ ΓΑΛΑΤΑΣ | ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| Ελεούσα 05-12-2016 | Ελεούσα 05-12-2016 | Ελεούσα 05-12-2016 | Ελεούσα 05-12-2016 |