|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | |  |  |  |  |  |
| **ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ** | |  |  |  |  |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ** | |  |  |  |  |  |
| **ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ** | |  |  |  |  |  |
| **Ταχ . Δ/νση: Λεωφ.Πασσαρώνος 1** | |  |  |  |  |  |
| **Τ.Κ.: 45 445** | |  |  |  |  |  |
| **Τηλ. 26533 60000 – 2653360040** | |  |  |  |  |  |
| **FAX.: 2651062794, 2651062330** | |  |  |  |  |  |
| **Email.: zitsa@zitsa.gov.gr** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ΕΝΤΥΠΟ** | | | | | | |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Αφού έλαβα γνώση της Μελέτης (11 / 2021) και της αριθ. /2021 Διακήρυξης για την προμήθεια Προμήθεια "Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά- προμήθεια Λαμπτήρων-Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ» του Δήμου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλους τους όρους της Μελέτης και της Διακήρυξης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις παρακάτω τιμές, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από τη Μελέτη και τη Διακήρυξη. | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Μικροαυτόματος ράγας ονομ.έντασης 10A χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικός | ΤΕΜ | 10 | 2,70 |  |  |
| 2 | Μικροαυτόματος ράγας ονομ.έντασης 16A χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικός | ΤΕΜ | 10 | 2,70 |  |  |
| 3 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 20A χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικοί | ΤΕΜ | 2 | 2,70 |  |  |
| 4 | Μικροαυτόματος ράγας ονομ.έντασης 25A χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικός | ΤΕΜ | 2 | 2,70 |  |  |
| 5 | Μικροαυτόματος ράγας ονομ.έντασης 32A χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικός | ΤΕΜ | 4 | 2,70 |  |  |
| 6 | Μικροαυτόματοι ράγας ονομ.έντασης 16A χαρακτηριστικής Κ,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικοί | ΤΕΜ | 2 | 5,00 |  |  |
| 7 | Μικροαυτόματοι ράγας ΝΑ ονομ.έντασης 16A χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 4,5ΚΑ διπολικοί | ΤΕΜ | 1 | 6,50 |  |  |
| 8 | Μικροαυτόματοι ράγας ΝΑ ονομ.έντασης 20A χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 4,5ΚΑ διπολικοί | ΤΕΜ | 1 | 6,50 |  |  |
| 9 | Ενδεικτική λυχνία ράγας LED (διάφορα χρώματα) 230V 1/2στοιχείο Μονή | ΤΕΜ | 6 | 2,00 |  |  |
| 10 | Ενδεικτική λυχνία ράγας LED (διάφορα χρώματα) 230V 1/2στοιχείο Τριπλή | ΤΕΜ | 2 | 8,00 |  |  |
| 11 | Απαγωγείς υπερτάσεων μονοφασικοί 15ΚΑή40ΚΑ | ΤΕΜ | 3 | 20,00 |  |  |
| 12 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 1x40Α μονοπολικος | ΤΕΜ | 2 | 3,00 |  |  |
| 13 | Ραγοδιακόπτες φορτίου 3x40Α τριπολικός | ΤΕΜ | 1 | 8,00 |  |  |
| 14 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 3x100Α τριπολικός | ΤΕΜ | 1 | 16,00 |  |  |
| 15 | Ραγοδιακόπτης φορτίου 4x63Α τετραπολικός | ΤΕΜ | 1 | 15,50 |  |  |
| 16 | Διακόπτης (ρελέ) διαρροής (έντασης) AC 1Φ διπολικός 30mA ονομ.έντασης 40Α ράγας | ΤΕΜ | 5 | 22,00 |  |  |
| 17 | Διακόπτης (ρελέ) διαρροής (έντασης) AC 3Φ τετραπολικός 30mA ονομ.έντασης 40Α ράγας | ΤΕΜ | 2 | 32,00 |  |  |
| 18 | Διακόπτες (ρελέ) διαρροής (έντασης) AC 3Φ τετραπολικός 30mA ονομ.έντασης 63Α ράγας | ΤΕΜ | 2 | 52,00 |  |  |
| 19 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (Ρελέ θερμοσυσωρευτών) ράγας 20-20/230V ενός στοιχείου,επαφές 2ΝΟ,ονομ.ένταση 20Α τάσης 230V | ΤΕΜ | 5 | 12,00 |  |  |
| 20 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (Ρελέ θερμοσυσωρευτών) ράγας 40-40/230V 3 στοιχεία,επαφές 4ΝΟ, ονομ.ένταση 40Α τάσης 230V | ΤΕΜ | 1 | 25,00 |  |  |
| 21 | Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (Ρελέ θερμοσυσωρευτών) ράγας 63-40/230V 3 στοιχεία,επαφές 4ΝΟ, ονομ.ένταση 63Α τάσης 230V | ΤΕΜ | 1 | 42,00 |  |  |
| 22 | Ντουϊ διαιρούμενο πορσελάνης Ε27 τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ | 100 | 1,50 |  |  |
| 23 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x1.5mm² | ΜΕΤ | 200 | 0,80 |  |  |
| 24 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x2.5mm² | ΜΕΤ | 200 | 1,00 |  |  |
| 25 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x4mm² | ΜΕΤ | 50 | 1,50 |  |  |
| 26 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x6mm² | ΜΕΤ | 30 | 2,10 |  |  |
| 27 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 3x10+1,5mm² | ΜΕΤ | 10 | 3,50 |  |  |
| 28 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x1.5mm² | ΜΕΤ | 100 | 1,00 |  |  |
| 29 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x2.5mm² | ΜΕΤ | 100 | 1,50 |  |  |
| 30 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x4mm² | ΜΕΤ | 10 | 2,25 |  |  |
| 31 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x6mm² | ΜΕΤ | 10 | 3,40 |  |  |
| 32 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x10+1,5mm² | ΜΕΤ | 10 | 5,20 |  |  |
| 33 | Καλώδιο NYY (E1 VV-U) 5x16+1,5mm² | ΜΕΤ | 10 | 9,00 |  |  |
| 34 | Ηλεκτρόδιο (ράβδος) γείωσης 5/8" St/e-Cu.Hλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο 254μmCu Φ14χ1500mm (Ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ) | ΤΕΜ | 2 | 11,00 |  |  |
| 35 | Σφυκτήρας (κολάρο) γείωσης Cu Φ14-17 (Ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ) | ΤΕΜ | 2 | 2,50 |  |  |
| 36 | Σύνδεσμος Επιμήκυνσης 5/8" ορειχάλκινος (ηλεκτροδίου γείωσης) (Ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ) | ΤΕΜ | 2 | 2,50 |  |  |
| 37 | Γειωτής "Ε¨ χαλκού 3mm(Ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ) | ΤΕΜ | 2 | 750,00 |  |  |
| 38 | Πλάκα γείωσης χαλκού CU 500Χ500Χ3mm +35mm² (Ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ) | ΤΕΜ | 2 | 100,00 |  |  |
| 39 | Βελτιωτικό γείωσης TERRAFILL 12Kgr (Ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ) | ΤΕΜ | 1 | 17,00 |  |  |
| 40 | Αγωγός χαλκού πολύκλωνος (γείωσης) 10mm² - 70mm² | KG | 10 | 8,50 |  |  |
| 41 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ16mm² | ΤΕΜ | 6 | 0,35 |  |  |
| 42 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ25mm² | ΤΕΜ | 6 | 0,50 |  |  |
| 43 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ35mm² | ΤΕΜ | 6 | 0,70 |  |  |
| 44 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ70mm² | ΤΕΜ | 6 | 1,30 |  |  |
| 45 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ16mm² Σωληνωτός | ΤΕΜ | 6 | 0,42 |  |  |
| 46 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ25mm² Σωληνωτός | ΤΕΜ | 2 | 0,55 |  |  |
| 47 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ35mm² Σωληνωτός | ΤΕΜ | 6 | 0,70 |  |  |
| 48 | Ακροδέκτης ΚΩΣ Φ70mm² Σωληνωτός | ΤΕΜ | 3 | 1,06 |  |  |
| 49 | Συνδετήρας υπογείων αγωγών γείωσης ορειχάλκινος με μία βίδα (Καβουράκια) Φ6-8mm / 25-50mm² | ΤΕΜ | 5 | 1,90 |  |  |
| 50 | Συνδετήρας υπογείων αγωγών γείωσης ορειχάλκινος με δύο βίδες (Καβουράκια) Φ9-12mm / 50-70mm² | ΤΕΜ | 5 | 3,60 |  |  |
| 51 | Δεματικά καλωδίων 200χ4,8 (συσκ.100 τεμαχ) | ΤΕΜ | 10 | 2,00 |  |  |
| 52 | Δεματικά καλωδίων 430χ4,8 (συσκ.100 τεμαχ) | ΤΕΜ | 10 | 5,00 |  |  |
| 53 | Μούφες καλωδίων χυτορητίνης GT - A -1 | ΤΕΜ | 2 | 13,00 |  |  |
| 54 | Θερμοσυστελλόμενο χυτώνιο (μακαρόνι) 5mm (1m) | ΤΕΜ | 1 | 0,30 |  |  |
| 55 | Θερμοσυστελλόμενο χυτώνιο (μακαρόνι) 10mm (1m) | ΤΕΜ | 1 | 0,29 |  |  |
| 56 | Σωλήνας (σπιράλ) SI-BI Φ16 | ΜΕΤ | 100 | 0,60 |  |  |
| 57 | Σωλήνας (σπιράλ) SI-BI Φ23 | ΜΕΤ | 100 | 0,70 |  |  |
| 58 | Πλαστικό αντιδιαβρωτικό φρεάτιο υψηλής αντοχής (επιθεώρησης γείωσης) τετράγωνο 200Χ200Χ200 | ΤΕΜ | 3 | 6,20 |  |  |
| 59 | Πλαστικό αντιδιαβρωτικό φρεάτιο υψηλής αντοχής (επιθεώρησης γείωσης) τετράγωνο 300Χ300Χ300 | ΤΕΜ | 3 | 15,00 |  |  |
| 60 | Πλαστικό αντιδιαβρωτικό φρεάτιο υψηλής αντοχής (επιθεώρησης γείωσης) τετράγωνο 400Χ400X400 | ΤΕΜ | 1 | 32,00 |  |  |
| 61 | Πίλλαρ μεταλλικό στεγανό 100χ35χ100cm Υ\*Β\*Π | ΤΕΜ | 1 | 280,00 |  |  |
| 62 | Φωτιστικό Σώμα Σκιάδα Ε27 προδιαγραφών ΔΕΗ με γαλβανισμένο βραχίονα 3/4" & καπέλο από κράμα ηλεκτροστατικά βαμμένο (πράσινο) | ΤΕΜ | 30 | 20,00 |  |  |
| 63 | Κάλυμμα φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου ZINLUX CAMPANA | ΤΕΜ | 10 | 45,00 |  |  |
| 64 | Κάλυμμα φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου ALUMINCO PYROFANI | ΤΕΜ | 15 | 30,00 |  |  |
| 65 | Κάλυμμα φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου Μπάλα οπάλ Φ25 | ΤΕΜ | 5 | 5,00 |  |  |
| 66 | Βάση Καλύμματος φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου Μπάλα οπάλ Φ25 | ΤΕΜ | 2 | 2,00 |  |  |
| 67 | Κάλυμμα φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου Μπάλα οπάλ Φ30 | ΤΕΜ | 15 | 6,00 |  |  |
| 68 | Βάση Καλύμματος φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου Μπάλα οπάλ Φ30 | ΤΕΜ | 10 | 1,50 |  |  |
| 69 | Κάλυμμα φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου Μπάλα οπάλ Φ40 (διάμετρος κεφαλής 15cm &17cm) | ΤΕΜ | 10 | 15,00 |  |  |
| 70 | Βάση Καλύμματος φωτιστικών εξωτερικού χώρου Τύπου Μπάλα οπάλ Φ40 | ΤΕΜ | 2 | 2,00 |  |  |
| **K.A.Ε. 20-6662.012 Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ:** | | | | **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |  |
| 71 | Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) τύπου ΔΕΗ 35Α | ΤΕΜ | 10 | 0,50 |  |  |
| 72 | Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) τύπου ΔΕΗ 40Α | ΤΕΜ | 20 | 0,50 |  |  |
| 73 | Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 50Α | ΤΕΜ | 10 | 0,40 |  |  |
| 74 | Ασφάλειες τήξης κυλινδρικές γυάλινες 2Α- 4Α (συσκευασία 10 τεμαχίων)(Μικροασφάλεια 1-10Α) | ΤΕΜ | 20 | 0,70 |  |  |
| 75 | Φίς αρσενικά σούκο | ΤΕΜ | 10 | 0,90 |  |  |
| 76 | Φίς θηλυκά σουκο | ΤΕΜ | 10 | 1,40 |  |  |
| 77 | Πολλαπλό σούκο ταφ | ΤΕΜ | 1 | 3,30 |  |  |
| 78 | Ντουϊ βακελίτη Ε27 | ΤΕΜ | 15 | 0,70 |  |  |
| 79 | Ντουϊ πορσελάνης Ε27 | ΤΕΜ | 10 | 1,50 |  |  |
| 80 | Πρίζες σούκο χωνευτές | ΤΕΜ | 10 | 2,00 |  |  |
| 81 | Διακόπτης χωνευτός απλός (φαρδύ πλήκτρο) | ΤΕΜ | 5 | 1,80 |  |  |
| 82 | Διακόπτης χωνευτός Κ/Μ (φαρδύ πλήκτρο) | ΤΕΜ | 5 | 2,20 |  |  |
| 83 | Διακόπτης χωνευτός Α/Ρ (φαρδύ πλήκτρο) | ΤΕΜ | 2 | 2,20 |  |  |
| 84 | Πρίζες σούκο εξωτερικές στεγανές IP65 | ΤΕΜ | 10 | 5,00 |  |  |
| 85 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός IP65 απλός | ΤΕΜ | 5 | 5,00 |  |  |
| 86 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός IP65 Κ/Μ | ΤΕΜ | 3 | 6,00 |  |  |
| 87 | Θερμοστάτης χώρου εξωτερικός απλός | ΤΕΜ | 1 | 22,34 |  |  |
| 88 | Καλώδιο NYM (H05 VV-U) 3x1.5mm² | ΜΕΤ | 100 | 0,70 |  |  |
| 89 | Καλώδιο NYM (H05 VV-U) 3x2.5mm² | ΜΕΤ | 200 | 1,00 |  |  |
| 90 | Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x1.5mm² | ΜΕΤ | 100 | 0,70 |  |  |
| 91 | Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x2.5mm² | ΜΕΤ | 200 | 0,90 |  |  |
| 92 | Καλώδιο UTP CAT-6 | ΜΕΤ | 305 | 0,35 |  |  |
| 93 | Πρίζα Τ/Φ RJ11 εξωτερική Μονή | ΤΕΜ | 2 | 2,00 |  |  |
| 94 | Πρίζα Data Cat 5e RJ45 UTP διπλή | ΤΕΜ | 1 | 5,00 |  |  |
| 95 | Καλώδιο Τ/Φ 2χ2χ0,14 προέκτασης 2m-3m | ΤΕΜ | 2 | 1,00 |  |  |
| 96 | Μούφα RJ 11- RJ 45 | ΤΕΜ | 3 | 1,50 |  |  |
| 97 | Κλίπς RJ11 | ΤΕΜ | 10 | 0,10 |  |  |
| 98 | Κλίπς RJ45 | ΤΕΜ | 35 | 0,15 |  |  |
| 99 | Διακλαδωτής RJ 11 | ΤΕΜ | 1 | 0,80 |  |  |
| 100 | Σπιράλ τύπου Xeliflex Φ16 | ΜΕΤ | 50 | 0,60 |  |  |
| 101 | Σπιράλ τύπου Xeliflex Φ23 | ΜΕΤ | 50 | 0,85 |  |  |
| 102 | Σωλήνας διαμορφώσιμος (σπιράλ) Φ20 Μεσαίου τύπου (Ενδεικτικού τύπου Κουβίδης MEDIFLEX) | ΜΕΤ | 50 | 0,50 |  |  |
| 103 | Σωλήνας διαμορφώσιμος (σπιράλ) Φ40 Μεσαίου τύπου (Ενδεικτικού τύπου Κουβίδης MEDIFLEX) | ΜΕΤ | 50 | 1,30 |  |  |
| 104 | Σωλήνας (σπιράλ) διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE με οδηγό ατσαλίνα (τύπου: corrugated, cavidotto) Φ50 | ΜΕΤ | 50 | 1,10 |  |  |
| 105 | Σωλήνας (σπιράλ) διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE με οδηγό ατσαλίνα (τύπου: corrugated, cavidotto) Φ75 | ΜΕΤ | 25 | 1,65 |  |  |
| 106 | Σωλήνας (σπιράλ) διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE με οδηγό ατσαλίνα (τύπου: corrugated , cavidotto) Φ110 | ΜΕΤ | 25 | 2,50 |  |  |
| 107 | Κουτί διακλαδώσεως στεγανό τετράγωνο Φ25 Μεσαίου τύπου (Ενδεικτικού τύπου Κουβίδης MEDISOL) | ΤΕΜ | 10 | 1,50 |  |  |
| 108 | Κουτιά διακλάδωσης εξωτερικά στεγανά 10χ10 | ΤΕΜ | 10 | 2,00 |  |  |
| 109 | Κανάλι πλαστικό 25x40mm | ΜΕΤ | 10 | 1,50 |  |  |
| 110 | Κανάλι πλαστικό δαπέδου 50x12,5 | ΜΕΤ | 10 | 3,20 |  |  |
| 111 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός IP65 Με διαφανή φιμέ πόρτα 1 σειράς 4 στοιχείων | ΤΕΜ | 1 | 10,00 |  |  |
| 112 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός IP65 Με διαφανή φιμέ πόρτα 1 σειράς 12+1 στοιχείων | ΤΕΜ | 1 | 17,00 |  |  |
| 113 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός IP65 Με διαφανή φιμέ πόρτα 2 σειρών 24 στοιχείων | ΤΕΜ | 1 | 30,00 |  |  |
| 114 | Ταινίες Μονωτικές 20x19 | ΤΕΜ | 50 | 0,80 |  |  |
| 115 | Ταινίες Μονωτικές Αδιάβροχες (Αυτοβουλκανιζόμενες) | ΤΕΜ | 1 | 6,00 |  |  |
| 116 | Επίτοιχα στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6Χ25 (συσκευασία των 100τεμ) | ΤΕΜ | 2 | 1,40 |  |  |
| 117 | Επίτοιχα στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6Χ35 (συσκευασία των 100τεμ) | ΤΕΜ | 2 | 1,50 |  |  |
| 118 | Επίτοιχα στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 7Χ25 (συσκευασία των 100τεμ) | ΤΕΜ | 2 | 1,50 |  |  |
| 119 | Επίτοιχα στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 8Χ25 (συσκευασία των 100τεμ) | ΤΕΜ | 2 | 1,40 |  |  |
| 120 | Επίτοιχα στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10Χ25 (συσκευασία των 100τεμ) | ΤΕΜ | 3 | 1,80 |  |  |
| 121 | Κυπαρισσάκι 10mm2 (σειρά 8 τεμ) | ΤΕΜ | 5 | 6,00 |  |  |
| 122 | Κυπαρισσάκι 25mm2 (σειρά 8 τεμ) | ΤΕΜ | 5 | 10,00 |  |  |
| 123 | Μπάρες ουδετέρου-γείωσης | ΤΕΜ | 3 | 1,50 |  |  |
| 124 | Γέφυρες (χτένες) | ΤΕΜ | 3 | 1,20 |  |  |
| 125 | Κλέμενς Νο 2,5mm² (σειρά 12 πόλοι) | ΤΕΜ | 10 | 0,70 |  |  |
| 126 | Κλέμενς Νο 4-6mm² (σειρά 12 πόλοι) | ΤΕΜ | 10 | 0,75 |  |  |
| 127 | Κλέμενς Νο10mm² (σειρά 12 πόλοι) | ΤΕΜ | 10 | 1,10 |  |  |
| 128 | Κάψ Νο 2,5 100τεμαχια | ΤΕΜ | 1 | 3,00 |  |  |
| 129 | Κλεμοασφάλεια | ΤΕΜ | 2 | 1,10 |  |  |
| 130 | Πολύπριζο σούκο 3-5 θέσεων χωρίς καλώδιο | ΤΕΜ | 5 | 1,80 |  |  |
| 131 | Πολύπριζο σούκο 3-5 θέσεων με καλώδιο 3m & διακόπτη | ΤΕΜ | 5 | 4,50 |  |  |
| 132 | Balast φθορίου ηλεκτρονικό Τ8 2Χ18W | ΤΕΜ | 5 | 7,00 |  |  |
| 133 | Balast φθορίου ηλεκτρονικό Τ8 2Χ36W | ΤΕΜ | 5 | 7,00 |  |  |
| 134 | Εκκινητής φθορίου (starter) 4-65W | ΤΕΜ | 30 | 0,25 |  |  |
| 135 | Balast φθορίου ηλεκτρονικό Τ8 2Χ58W | ΤΕΜ | 5 | 7,00 |  |  |
| 136 | Φωτιστικό σώμα φθορίου οροφής εξωτερικό (Σκαφάκι) 2χ36W | ΤΕΜ | 1 | 12,00 |  |  |
| 137 | Φωτιστικό σώμα φθορίου οροφής εξωτερικό (Σκαφάκι) 2χ58W | ΤΕΜ | 1 | 17,00 |  |  |
| 138 | Φωτιστικά σώματα φθορίου οροφής εξωτερικό στεγανό IP65 με διαφανές κάλυμμα 2χ36W | ΤΕΜ | 1 | 25,00 |  |  |
| 139 | Φωτιστικά σώματα φθορίου οροφής εξωτερικό στεγανό IP65 με διαφανές κάλυμμα 2χ58W | ΤΕΜ | 1 | 35,00 |  |  |
| 140 | Φωτιστικό φθορίου ψευδοροφής -ορυκτής ίνας 60cmΧ60cm Τ5 4x14w διπλής παραβολικότητας με ηλεκτρονικό μπάλαστ | ΤΕΜ | 1 | 22,00 |  |  |
| 141 | Χρονοδιακόπτης ράγας ημερήσιος με εφεδρεία 72h 16Α 230V (στενό 1 στοιχείου) | ΤΕΜ | 10 | 27,00 |  |  |
| 142 | Χρονοδιακόπτης ράγας ημερήσιος με εφεδρεία 72h 16Α 230V (φαρδύ 3 στοιχείων ) | ΤΕΜ | 5 | 27,00 |  |  |
| 143 | Φωτοκύτταρο στεγανό νυκτός με αποσπώμενη κεφαλή 10Α 240Vμέγιστο φορτίο 1000W, 1800VA | ΤΕΜ | 5 | 30,00 |  |  |
| 144 | Προβολέας LED στεγανός IP65 30W 3600Lm τουλάχιστον | ΤΕΜ | 3 | 25,00 |  |  |
| 145 | Προβολέας LED στεγανός IP65 50W 4500Lm τουλάχιστον | ΤΕΜ | 5 | 40,00 |  |  |
| 146 | Προβολέας LED στεγανός IP65 100W | ΤΕΜ | 5 | 50,00 |  |  |
| 147 | Προβολέας HQI στεγανός 150W | ΤΕΜ | 15 | 30,00 |  |  |
| 148 | Προβολέας HQI στεγανός 400W | ΤΕΜ | 15 | 45,00 |  |  |
| 149 | Φωτιστικό σώμα LED 45W, 120Lm/W | ΤΕΜ | 10 | 50,00 |  |  |
| 150 | Φωτιστικό σώμα LED 60W, 120Lm/W | ΤΕΜ | 10 | 80,00 |  |  |
| 151 | Φωτιστικό σώμα Na 150W | ΤΕΜ | 2 | 50,00 |  |  |
| 152 | Φωτιστικό σώμα Na 250W | ΤΕΜ | 3 | 55,00 |  |  |
| 153 | Φωτιστικό σώμα Na 400W | ΤΕΜ | 1 | 70,00 |  |  |
| 154 | Βραχιονας επίτοιχης στήριξης Φ/Σ Hg 125W γαλβανιζέ με αυτιά. | ΤΕΜ | 5 | 5,00 |  |  |
| 155 | Μετασχηματιστής Μ/Σ HQI-Νατρίου-υψηλής πιέσεως 150W | ΤΕΜ | 6 | 10,00 |  |  |
| 156 | Μετασχηματιστής Μ/Σ HQI-Νατρίου υψηλής πιέσεως 250W | ΤΕΜ | 5 | 15,00 |  |  |
| 157 | Μετασχηματιστής Μ/Σ HQI-Νατρίου υψηλής πιέσεως 400W | ΤΕΜ | 5 | 18,50 |  |  |
| 158 | Εκκινητής για λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πιέσεως 35-400W | ΤΕΜ | 5 | 4,00 |  |  |
| 159 | Εκκινητής HQI 1000W | ΤΕΜ | 2 | 7,50 |  |  |
| 160 | Μ/Σ υδραργύρου 125 W 230V | ΤΕΜ | 20 | 6,50 |  |  |
| **Κ.Α.Ε. 10-6661.001 “Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων”:** | | | | **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |  |
| 161 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τυπου SL ισχύος από 20W έως 24W /865-827 Ε27 με πρισματικό κάλυμμα τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης από 1250 lumen & άνω - και χρόνο ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες και κανονικό βίδωμα.Θερμοκρασίες λειτουργίας σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης τουλάχιστον απο -10°C έως + 40°C | ΤΕΜ | 50 | 3,00 |  |  |
| 162 | Λαμπτήρας LED ισχύος 20W E27 τασης λειτουργίας 230V-240V 4000K 2700 Lumen τουλάχιστον 15,000h και κανονικό βίδωμα | ΤΕΜ | 15 | 13,50 |  |  |
| 163 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας PL MASTER ισχύος 13W/865 PL-C 2P τασης λειτουργίας 230V-240V τουλάχιστον 800 Lumen | ΤΕΜ | 15 | 1,70 |  |  |
| 164 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 14W B22 τασης λειτουργίας 230V-240V | ΤΕΜ | 10 | 2,00 |  |  |
| 165 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος 14W E27 τασης λειτουργίας 230V-240V | ΤΕΜ | 10 | 2,00 |  |  |
| 166 | Λαμπτήρας Μεταλλικών Αλογονιδίων HQI 150W 230V-240V Ε40 (σωληνωτός,αχλάδι) | ΤΕΜ | 25 | 15,00 |  |  |
| 167 | Λαμπτήρας Μεταλλικών Αλογονιδίων HQI 250W 230V-240V Ε40 (σωληνωτός) | ΤΕΜ | 2 | 13,00 |  |  |
| 168 | Λαμπτήρας Μεταλλικών Αλογονιδίων HQI 400W 230V-240V Ε40 (σωληνωτός) | ΤΕΜ | 5 | 14,00 |  |  |
| 169 | Λαμπτήρας Μεταλλικών Αλογονιδίων HQI 1000W 230V-240V Ε40 (σωληνωτός) | ΤΕΜ | 1 | 60,46 |  |  |
| 170 | Λαμπτήρας Μεταλλικών Αλογονιδίων HQI 100W 230V-240V Ε40 (σωληνωτός,αχλάδι) | ΤΕΜ | 15 | 18,00 |  |  |
| 171 | Λαμπτήρας Μεταλλικών Αλογονιδίων HCI-TS 150W 230V-240V RX 7s(δύο άκρων) | ΤΕΜ | 20 | 8,00 |  |  |
| 172 | Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 150W E40 τασης λειτουργίας 230V-240V (αχλάδι) | ΤΕΜ | 20 | 10,00 |  |  |
| 173 | Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 250W/ E40 τασης λειτουργίας 230V-240V (αχλάδι) | ΤΕΜ | 75 | 11,00 |  |  |
| 174 | Λαμπτήρας Νατρίου υψηλής πιέσεως ισχύος 400W/ E40 τασης λειτουργίας 230V-240V (αχλάδι) | ΤΕΜ | 10 | 12,00 |  |  |
| 175 | Λαμπτήρας φθορισμού TLD ισχύος 18W/54 τασης λειτουργίας 230V | ΤΕΜ | 100 | 1,50 |  |  |
| 176 | Λαμπτήρας φθορισμού TLD ισχύος 36W/54 τασης λειτουργίας 230V | ΤΕΜ | 50 | 1,50 |  |  |
| 177 | Λαμπτήρας φθορισμού TLD ισχύος 58W/54 τασης λειτουργίας 230V | ΤΕΜ | 5 | 2,00 |  |  |
| 178 | Λαμπτήρας φθορισμού Τ5 ισχύος 14W/54 τασης λειτουργίας 230V | ΤΕΜ | 5 | 2,00 |  |  |
| 179 | Λαμπτήρας φθορισμού Τ5 ισχύος 28W/54 τασης λειτουργίας 230V | ΤΕΜ | 6 | 2,00 |  |  |
| 180 | Λαμπτήρας φθορισμού Τ5 ισχύος 80W/54 τασης λειτουργίας 230V | ΤΕΜ | 2 | 3,30 |  |  |
| 181 | Λαμπτήρας πυρακτώσεως αλογόνου 42W Β22 (Eco Classic) τασης λειτουργίας 230V-240V A55 | ΤΕΜ | 10 | 1,00 |  |  |
| 182 | Λαμπτήρας πυρακτώσεως αλογόνου 52W-57W E27 (Eco Classic) τασης λειτουργίας 230V-240V A55 | ΤΕΜ | 10 | 1,00 |  |  |
| 183 | Λαμπτήρας LED αχλαδωτός ισχύος 29-33W E27 τάση λειτ:220-240V μοιρες αποδ.360° 40000h απόδοση τουλάχιστον 105 Lm/W Εν. κλάση τουλαχ. A+λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης | ΤΕΜ | 100 | 15,00 |  |  |
| 184 | Λαμπτήρας LED αχλαδωτός ισχύος 45-52W E27 τάση λειτ:220-240V μοιρες αποδ.360° 40000h απόδοση τουλάχιστον 105 Lm/W Εν. κλάση τουλαχ. A+ 4000K ή 6500K λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης | ΤΕΜ | 10 | 25,00 |  |  |
| 185 | Λαμπτήρας LED αχλαδωτός ισχύος 45-57W E40 τάση λειτ:220-240V μοιρες αποδ.360° 40000h απόδοση τουλάχιστον 105 Lm/W Εν. κλάση τουλαχ. A+ 4000K ή 6500K λειτουργίας σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης | ΤΕΜ | 10 | 25,00 |  |  |
| 186 | Λαμπτήρας LED πρισματικός ισχύος 13-16W E27 IP65 τάση λειτ:220-240V μοιρες αποδ.220° 40000h απόδοση τουλάχιστον 100 Lm/W Εν. κλάση τουλαχ. A 4000K ή 6500K λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης | ΤΕΜ | 7500 | 3,40 |  |  |
| 187 | Λαμπτήρας LED ισχύος 4-6W , G9, τάση λειτ:220-240V , 3000Κ, με ανθεκτική κάλυψη σιλικόνης. | ΤΕΜ | 10 | 3,00 |  |  |
| 188 | Λαμπτήρας LED φθορισμού T8 ισχύος 9W G13 μήκος 60cm τάση λειτ:220-240V μοιρες αποδ.180° 40000h απόδοση τουλάχιστον 90 Lm/W Εν. κλάση τουλαχ. A+ 4000K ή 6500K Θερμοκρασίες λειτουργίας σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης τουλάχιστον απο -10°C έως + 40°C | ΤΕΜ | 100 | 6,00 |  |  |
| 189 | Λαμπτήρας LED φθορισμού T8 ισχύος 18W G13 μήκος 120cm τάση λειτ:220-240V μοιρες αποδ.180° 40000h απόδοση τουλάχιστον 90 Lm/W Εν. κλάση τουλαχ. A+ 4000K ή 6500K | ΤΕΜ | 50 | 9,00 |  |  |
| 190 | Λαμπτήρας LED φθορισμού T8 ισχύος 21W G13 μήκος 150cm τάση λειτ:220-240V μοιρες αποδ.180° 40000h απόδοση τουλάχιστον 90 Lm/W Εν. κλάση τουλαχ. A+ 4000K ή 6500K | ΤΕΜ | 50 | 12,00 |  |  |
| 191 | Λάμπες LED R7S 14W 2000Lm 4000K-6500K 118mm PHILIPS | ΤΕΜ | 10 | 19,00 |  |  |
| 192 | Λάμπες LED E27 14W STICK - LUSTER 2000Lm 3000K-6500K PHILIPS | ΤΕΜ | 20 | 4,00 |  |  |
| **K.Α.Ε. 20-6662.011 “Προμήθεια Λαμπτήρων”:** | | | | **ΣΥΝΟΛΟ:** |  |  |
| **Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ :** | | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24% :** | | | | | |  |
| **Σύνολο με Φ.Π.Α.** | | | | | |  |
| **Συν.Δαπάνη (ολογράφως) :** | | |  | | | |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

(Σφραγίδα και υπογραφή)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_

(Τόπος και ημ/νία συμπλήρωσης)