

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

**Αριθμός Μελέτης: 29/16**

**ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:**

**«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΚΑΣ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)»**

**Ελεούσα, 2014**

**Αριθμός Μελέτης: 3**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Ασφαλτοστρώσεις εντός Οικισμού Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας (Β΄Φάση)»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

**ΕΡΓΟ:**

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

Προϋπολογισμός: 43.200,00€

**«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»**

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις εντός Οικισμού Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας (Β΄Φάση)».

Συγκεκριμένα αφορά τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Εργασίες διάστρωσης μίας ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης στα σημεία που το οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές (λακκούβες) και μίας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm στους δρόμους έμπροσθεν της εκκλησίας: Νότια της εκκλησίας σε μήκος 54μ. περίπου και Δυτικά της εκκλησίας σε μήκος 30μ. περίπου.
2. Εργασίες διάστρωσης μίας ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης στα σημεία που το οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές (λακκούβες) και μίας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm στον κεντρικό δρόμο της Τ.Κ. Ασφάκας σε μήκος 15μ.περίπου.
3. Εργασίες εκσκαφής μέσου βάθους 30cm, διάστρωσης μίας στρώσης υπόβασης μέσου πάχους 10cm, μίας στρώσης βάσης οδοστρωσίας μέσου πάχους 10cm με παράλληλη διαμόρφωση της επίκλισης του δρόμου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απορροή των ομβρίων υδάτων να γίνεται προς την πλευρά του πρανούς και όχι προς τις κατοικίες και εργασίες διάστρωσης μιας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm στον δρόμο πλησίον οικίας Καλατζόγλου μήκους 100μ. περίπου. Στο πέρας του δρόμου θα γίνουν εργασίες κατασκευής χυτού σχαρωτού φρεατίου υδροσυλλογής σε όλο το πλάτος του δρόμου. Οι εσχάρες του φρεατίου θα είναι κατηγορίας αντοχής D400 διαστάσεων 1.00μ x 0.5μ. ±10%
4. Εργασίες εκσκαφής μέσου βάθους 30cm, διάστρωσης μίας στρώσης υπόβασης μέσου πάχους 10cm, μίας στρώσης βάσης οδοστρωσίας μέσου πάχους 10cm και μιας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm στον δρόμο πλησίον οικίας Χασκώνη μήκους 45μ. περίπου.
5. Εργασίες εκσκαφής μέσου βάθους 30cm, διάστρωσης μίας στρώσης υπόβασης μέσου πάχους 10cm, μίας στρώσης βάσης οδοστρωσίας μέσου πάχους 10cm και μιας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 cm στον δρόμο πλησίον οικίας Αρβανίτη μήκους 30μ. περίπου.
6. Διαγράμμιση δρόμων Ασφάκα – Πετσάλι – Λιγοψά και Πετσάλι - Μεταμόρφωση μήκους 9860μ. περίπου.

Για εργασίες: 25.498,19 ευρώ

ΓΕ & ΟΕ 18%: 4.589,67 ευρώ

Απρόβλεπτη Δαπάνη: 4.513,18 ευρώ

Αναθεώρηση: 237,67 ευρώ

Φ.Π.Α. (24%): 8.361,29 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: **43.200,00 ευρώ**

Η μελέτη συντάσσεται ύστερα από το υπ’ αριθμ. 8991 / 29-06-2016 αίτημα του Δημάρχου του Δήμου Ζίτσας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96,2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής

Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 286, 368/94,402/96,210/97, και το Π.Δ. 171/87 «Περί *αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και Έργα Δημοτικών – Κοινοτικών Επιχειρήσεων καθώς και το Ν.3669/08 (ΚΔΕ).*

**Ελεούσα,…/07/2016**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**